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四平市生态环境局关于四平市中心人民医院2号楼DSA扩建核技术利用项目环境影响报告表的批复

四平市中心人民医院：
你单位报送的《关于四平市中心人民医院2号楼DSA扩建核技术利用项目环境影响报告表的审批申请》及《四平市中心人民医院2号楼DSA扩建核技术利用项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下：
一、工程概况
该项目建设地点位于吉林省四平市铁西区南迎宾街89号四平市中心人民医院2号楼4层西北侧。主要建设内容为：在医院2号楼4层西北侧对现有房间进行改造，建设DSA手术室及配套用房，应用1台Azurion5 M20型DSA用于介入诊断和治疗，最大管电压125kV，最大管电流1000mA，该设备属于Ⅱ类射线装置。项目总投资450万元，其中环保投资40.7万元。
二、批复意见
根据国家有关法律法规，在你单位认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施的前提下，原则同意按照环境影响报告表所列项目的地点、性质、规模进行项目建设。
三、项目建设和运行中应重点做好以下环境保护工作
（一）健全辐射管理机构和职责，建立操作规程、岗位职责辐射防护、安全保卫、设备维修、使用登记、辐射事故应急预案等规章制度，并严格执行。
（二）加强辐射安全管理，严格落实各项辐射安全防护措施，按照国家有关安全和防护标准的要求划分监督区、控制区，设立明显的“电离辐射”标志、警示语句和工作状态指示灯。
（三）配备必要的辐射监测仪器和个人防护用品，建立个人剂量监测和职业健康档案。
（四）辐射安全管理人员和辐射工作人员应按要求通过核技术利用辐射安全与防护考核。
（五）每年按相关要求上传放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告至全国核技术利用辐射安全申报系统。
四、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须依法进行环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
五、工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。本批复自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设，环境影响报告表应当报我局重新审核。
六、你单位接此批复后20个工作日内，将环境影响报告表及批复文件送至四平市生态环境局铁西区分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。我局委托四平市生态环境局铁西区分局负责对该项目环境保护措施落实情况等情况进行监督检查。

四平市生态环境局
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行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
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